|  |  |
| --- | --- |
| 短期圖(CP針) | 操作: 選產品 > 選模具版本  畫圖: measure\_info.Product、measure\_info.MoldVersion、measure\_info.OperateDate、measure\_result.TITLE、measure\_result .mean、measure\_result.Cpk、spec.Product、spec.TITLE、spec.UCL、spec.LCL、spec.USL、spec.LSL  點資訊: OperateDate、mean |
|  | |
| 短期圖(WP針) | 操作: 選產品 > 選模具版本  畫圖: measure\_info.Product、measure\_info.MoldVersion、measure\_info.OperateDate、measure\_result.TITLE、measure\_result .mean、measure\_result.Cpk、spec.Product、spec.TITLE、spec.UCL、spec.LCL、spec.USL、spec.LSL  點資訊: OperateDate、mean |
|  | |
| 長期圖 | 操作: 選產品 > 選模具版本 > 選TITLE  畫圖: measure\_info.Product、measure\_info.MoldVersion、measure\_info.OperateDate、measure\_result.TITLE、measure\_result .mean、measure\_result.Cpk、spec.Product、spec.TITLE、spec.UCL、spec.LCL、spec.USL、spec.LSL  點資訊: Cpk、OperateDate、mean |
|  | |
| 兩倍標準差長期圖 | 操作: 選產品 > 選模具版本 > 選TITLE  畫圖: measure\_info.Product、measure\_info.MoldVersion、measure\_info.OperateDate、measure\_result.TITLE、measure\_result .mean、measure\_result .std、spec.Product、spec.TITLE、spec.UCL、spec.LCL、spec.USL、spec.LSL  點資訊: 兩倍標準差(上下)、OperateDate、mean |
|  |  |